{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":2,"rows_kept":11,"flags":["formulas_cached_only"]}
["型号","CPCD30"]
["设备代码","CD-RB"]
["动力形式","柴油"]
["发动机","进口"]
["载荷中心（mm）",500]
["额定起重量（kg）",3000]
["起升高度（mm）",3030]
["长（含货叉）（mm）",3765]
["宽（mm）",1225]
["高（mm）（至护顶架）",2135]
["最小转弯半径（mm）",2424]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}