{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["正面吊"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"正面吊","index":0,"n_rows":25,"n_cols":4,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[1,2,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,0,6,0],[3,1,4,1],[7,0,9,0],[10,0,10,1],[11,0,12,0],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,23,0],[24,0,24,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["C系列集装箱正面吊运机"]
["                                      型号\n参数",null,"CRS450Z5"]
["设备代码",null,"Z-CCZ5"]
["额定起升重量（T）     （9＇6＂/8＇6＂）      （箱层数）","第一排","40/42（5层）","42/43（5层）"]
[null,null,"45/45（4层）","45/45（4层）"]
[null,"第二排","31/31（4层）","31（4层）/31（5层）"]
[null,"第三排","15/15（3层）","15（3层）/15（4层）"]
["载荷中心（mm）      (外伸距)","第一排",1900,1900]
[null,"第二排",3850,3850]
[null,"第三排",6350,6350]
["最大起升高度（mm）",null,15100,15100]
["集装箱吊具","侧移（mm）","+800～-800","+800～-800"]
[null,"旋转(°)","+95～-185","+95～-185"]
["最小转弯半径（mm）",null,8200,8700]
["吊臂最大倾角（°）",null,60,60]
["轴距(mm)",null,6000,6500]
["轮距(mm)",null,"前3033/后2758","前3033/后2758"]
["长度(mm)",null,11420,11920]
["宽度(mm)",null,4130,4130]
["吊臂最小高度(mm)",null,4650,4650]
["轮胎（规格/数量）",null,"18.00-25-40PR（4/2）","18.00-25-40PR（4/2）"]
["发动机","产地","美国","美国"]
[null,"额定功率（kW/rpm）","250/2100","250/2100"]
[null,"最大扭矩（Nm/rpm）","1674/1400","1674/1400"]
["变速箱（产地/档位）",null,"美国/前4后4","美国/前4后4"]